|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ29.10.2009 |
| Престо Йот шпатлевка для заделки швов - Presto J Saumatasoite  | Престо Йот шпатлевка для заделки швов[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1986/Tikkurila_Presto_J_.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемая, готовая к применению шпатлевка для заделки швов гипсовых плит. Наполняемость составляет 2 мм без растрескивания. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для заделки швов гипсовых плит и, в особенности, для прикрепления шовной ленты в сухих помещениях. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для стен и потолков в сухих помещениях. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для внутренних стен Водоразбавляемые ЛКМ Työväline: teräslasta |
| Цвета | Светло-серый. |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Тара | 3 л, 10 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится стальным шпателем или машинным способом. |
| Время высыхания | 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. |
| Сухой остаток | 46 % |
| Плотность | 1,4 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 001 6537 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4815/Presto_J_Presto_LX_LV_LG_LF_LX_plus.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Очистить поверхность от пыли и посторонних включений, ухудшающих сцепление. |
| Выравнивание | Ручное нанесение: Наносить шпатлевку стальным шпателем в таком количестве, чтобы шов заполнился. Прижать шовную ленту на шпатлевку при помощи шпателя. Наносить выдавившуюся из-под ленты шпатлевку на ленту. При необходимости, добавить на ленту шпатлевки в таком количестве, чтобы шов заполнился. Машинное нанесение: Загрузить станок шпатлевкой "Престо Йот". Обработать шов согласно инструкции изготовителя станка. После высыхания нижнего слоя шпатлевки, выровнять поверхность 1-2 слоями шпатлевки "Престо ЛХ" или универсальной шпатлевки "Престо ЛХ Плюс". После высыхания шпатлевки производить сухую шлифовку. Пыль от шлифовки удалить. |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2763/PRESTO_LG_LH_LF_LV_J_001-6530-6533_001-6537.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |