|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012 | |
| Хомеенпойсто для снятия плесени | | [Хомеенпойсто для снятия плесени](http://www.tikkurila.ru/files/3539/Homeenpoisto.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/3539/Homeenpoisto.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3539/Homeenpoisto.jpg) |
| **ТИП** | Гипохлоритный желеобразный раствор. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для снятия плесени с неокрашенных и окрашенных ранее деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностей перед первичной и ремонтной окраской, а также ремонтной окраской крыш из фиброцементных плит и бетонной черепицы. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется на заплесневелые неокрашенные и окрашенные наружные поверхности. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | Водоразбавляемые ЛКМ Наносить распылением | |
| Расход | В зависимости от степени загрязненности поверхности. | |
| Тара | 1 л, 5 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Распыление, губка или щетка. | |
| Плотность | Ок. 1,1 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 006 1905 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4853/xomeenpoisto.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Защита | Защитить стеклянные, алюминиевые и другие т.п. поверхности, которые могут быть повреждены от воздействия раствора. Избегать попадания брызг на одежду и необработанную мебель, так как средство обладает отбеливающими свойствами. | |
| Очистка поверхностей | Состав "Хомеенпойсто" разбавить водой в соотношении 1 часть состава "Хомеенпойсто" на 3 части чистой воды. Состав нанести на заплесневелый фасад губкой, мягкой щеткой, а на поверхность большой площади – садовым опрыскивателем в направлении снизу вверх. Это позволит избежать появления полос, которые могут появится, если работу на фасадах выполнять в противоположном направлении. Дать раствору воздействовать минут 30. На сильно заплесневелых поверхностях можно дать раствору воздействовать дольше. При необходимости, применять щетку. После обработки поверхности тщательно промыть чистой водой в направлении сверху вниз при помощи, например, опрыскивателя. | |
| Конечная обработка | Перед окраской неокрашенную поверхность загрунтовать незамедлительно после ее высыхания грунтовочным составом "Валтти Похъюсте". Ранее окрашенную поверхность покрыть новым слоем краски. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит гипохлорит натрия, гидроксид натрия. РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз/лица. В случае попадания химиката в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит менее 5 % анионогенных поверхностно-активных веществ, менее 5 % неионогенных поверхностно-активных веществ и менее 5 % отбеливающих веществ на основе хлора. ВНИМАНИЕ! Не использовать "Хомеенпойсто" вместе с другими веществами. Раствор может выделять ядовитый газ (хлор). На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2720/HOMEENPOISTO_006-1905.pdf) | |
| Раздражающее вещество Раздражающее вещество |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Брызги смыть большим количеством воды. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |